# *ANNEXE II + III :* SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

**Intitulé du marché: Fourniture de (13) véhicules tout-terrain 4 roues motrices p 1 /…**

**Référence de la publication :** 1P2001- PM01

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

**Annexe III - L’offre technique du titulaire**

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

* La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
* La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
* La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

**Article n°1**

**VEHICULE tout-terrain, 4 roues motrices, type pick-up, double cabine : quantité (12)**

| **1****Article numéro** **1** | **2****Spécifications requises** | **3****Spécifications proposées** | **4****Notes, remarques, références de la documentation** | **5****Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Marque** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Modèle** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Origine** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |   |
|  |  | **Couleur** | Tout sauf couleur foncée |  |  |  |
|  |  | **Carrosserie** | Pick-up, double cabine, 5 places assises au minimum |  |  |   |
|  |  | **Transmission** | 4X4, boite de vitesse manuelle |  |  |  |
|  |  | **Nombre de vitesses** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Différentiel** | Avec blocage arrière |  |  |  |
|  |  | **Longueur (mm)** | Comprise entre 5000 et 5500 |  |  |  |
|  |  | **Largeur (mm)** | Comprise entre 1700 et 1900 |  |  |  |
|  |  | **Hauteur (mm)** | Comprise entre 1750 et 2000 |  |  |  |
|  |  | **Garde au sol (mm)** | Minimum 230 |  |  |  |
|  |  | **Motorisation (nb cylindres)** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Cylindrée (cm3)** | Minimum 3 000 |  |  |  |
|  |  | **Source d’énergie** | Gasoil |  |  |  |
|  |  | **Capacité réservoir** | Au moins 85 litres |  |  |  |
|   |  | **Consommation / 100 km** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Émission de CO2 (usage mixte)** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Puissance maxi KW ou CV** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Couple maxi** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Filtre à air** | Avec Snorkel |  |  |  |
|  |  | **Suspension Av** | Double triangle |  |  |  |
|  |  | **Suspension Ar** | Essieu rigide, ressorts à lames |  |  |  |
|  |  | **Freins Av / Ar** | Disque (Av) / Disque ou Tambour (Ar) |  |  |  |
|  |  | **Pneumatiques** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES** |  |  |  |
|  |  |  | Plaque de protection du moteur et de la boîte de vitesses |  |  |  |
|  |  |  | Crochets de traction |  |  |  |
|  |  |  | Système de freinage ABS |  |  |  |
|  |  |  | Bâche et arceaux démontables pour la benne ou Hard-top (à préciser par le soumissionnaire) |  |  |  |
|  |  |  | Marchepieds latéraux |  |  |  |
|  |  |  | Airbag frontaux pour conducteur et passager avant |  |  |  |
|  |  |  | Climatisation d’origine |  |  |  |
|  |  |  | Sièges en tissu |  |  |  |
|  |  |  | 1 roue de secours identique aux autres roues |  |  |  |
|  |  |  | 1 trousseau de clés, 1 clé de roues origine, 1 cric, 1 manivelle, 2 triangles de sols, 1 extincteur, 1 gilet fluorescent, 1 boite à pharmacie |  |  |  |
|  |  |  | La fiche technique détaillée du constructeur, le catalogue et 1e manuel d’utilisation en français  |  |  |  |
|  |  |  | Le coût d’entretien du véhicule pour les premiers 50 000 km |  |  |  |
|  |  |  | Garantie d’au moins 1 an |  |  |  |
|  |  |  | Service après-vente disponible en Centrafrique |  |  |  |
|  |  |  | Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l’adjudicateur |  |  |  |
|  |  |  | Carte grise et CCVA |  |  |  |
|  |  |  | Immatriculation définitive |  |  |  |

**Article n°2**

**VEHICULE tout-terrain, 4 roues motrices, type pick-up, simple cabine : quantité (1)**

| **1****Article numéro** **2** | **2****Spécifications requises** | **3****Spécifications proposées** | **4****Notes, remarques, références de la documentation** | **5****Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Marque** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Modèle** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Origine** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |   |
|  |  | **Couleur** | Tout sauf couleur foncée |  |  |  |
|  |  | **Carrosserie** | Pick-up, double cabine, 3 places assises au minimum |  |  |   |
|  |  | **Transmission** | 4X4, boite de vitesse manuelle |  |  |  |
|  |  | **Nombre de vitesses** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Différentiel** | Avec blocage arrière |  |  |  |
|  |  | **Longueur (mm)** | Comprise entre 5000 et 5500 |  |  |  |
|  |  | **Largeur (mm)** | Comprise entre 1700 et 1900 |  |  |  |
|  |  | **Hauteur (mm)** | Comprise entre 1750 et 2000 |  |  |  |
|  |  | **Garde au sol (mm)** | Minimum 230 |  |  |  |
|  |  | **Motorisation (nb cylindres)** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Cylindrée (cm3)** | Minimum 3 000 |  |  |  |
|  |  | **Source d’énergie** | Gasoil |  |  |  |
|  |  | **Capacité réservoir** | Au moins 85 litres |  |  |  |
|  |  | **Consommation / 100 km** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Émission de CO2 (usage mixte)** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Puissance maxi KW ou CV** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Couple maxi** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **Filtre à air** | Avec Snorkel |  |  |  |
|  |  | **Suspension Av** | Double triangle |  |  |  |
|  |  | **Suspension Ar** | Essieu rigide, ressorts à lames |  |  |  |
|  |  | **Freins Av / Ar** | Disque (Av) / Disque ou Tambour (Ar) |  |  |  |
|  |  | **Pneumatiques** | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | **EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES** |  |  |  |
|  |  |  | Plaque de protection du moteur et de la boîte de vitesses |  |  |  |
|  |  |  | Crochets de traction |  |  |  |
|  |  |  | Système de freinage ABS |  |  |  |
|  |  |  | Bâche et arceaux démontables pour la benne ou Hard-top (à préciser par le soumissionnaire) |  |  |  |
|  |  |  | Marchepieds latéraux |  |  |  |
|  |  |  | Airbag frontaux pour conducteur et passager avant |  |  |  |
|  |  |  | Climatisation d’origine |  |  |  |
|  |  |  | Sièges en tissu |  |  |  |
|  |  |  | 1 roue de secours identique aux autres roues |  |  |  |
|  |  |  | 1 trousseau de clés, 1 clé de roues origine, 1 cric, 1 manivelle, 2 triangles de sols, 1 extincteur, 1 gilet fluorescent, 1 boite à pharmacie |  |  |  |
|  |  |  | La fiche technique détaillée du constructeur, le catalogue et 1e manuel d’utilisation en français  |  |  |  |
|  |  |  | Le coût d’entretien du véhicule pour les premiers 50 000 km |  |  |  |
|  |  |  | Garantie d’au moins 1 an |  |  |  |
|  |  |  | Service après-vente disponible en Centrafrique |  |  |  |
|  |  |  | Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l’adjudicateur  |  |  |  |
|  |  |  | Carte grise et CCVA |  |  |  |
|  |  |  | Immatriculation définitive |  |  |  |

Tous les véhicules seront livrés neufs, prêts à l’emploi et avec tous les accessoires montés.